**TILSLUTNING TIL HØNG VANDVÆRK 2023**

**Dokument udfærdiget 23. november 2022**

**Priser 2022 tillægges 5%**

**MODEL A: (24.315 kr.) 25.530 kr.**

Omfatter:

Stikledning til målerbrønd 1 meter inde på grund.

Stikledning er anboret på forsyningsledning.

Opgravning samt reetablering i offentligt areal.

**Ny Model B: (17.500 kr.)** **18375 k**r. Tilslutning til Høng Vandværk.

Udgifter til tilslutning til Vandværket herunder opsætning af målerbrønd betales særskilt efter regning af andelshaveren.

Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledning anlagt, og der i den forbindelse anlægges hoved – og stikledning til ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, forlanger Vandværket, at udstykningsforetagendet betaler alle omkostninger til ledninger og gravearbejdet. Når ledningsnettet er lagt og godkendt af Vandværket, overgår det til Vandværket, som dermed overtager vedligeholdelsespligten.

**Krav til ledningsnet:**

SDR 17 PN 16

De pågældende rør skal lægges i en dybde af minimum 120 cm. til overkant af rør målt ud fra færdigt terræn/ kote højde. Sammenføjning af rør kræves svejst efter gældende regler.

Høng Vandværk kræver GPS koordinater inkl. Z koter på ledningsarbejdet.

Høng Vandværk orienteres løbende og minimum 1 gang ugentligt af Udstykningsforetagenet, der er tilsynsførende på arbejdet, mens det står på.

Installationstilladelses ansøgning udfyldes. Kan findes på HVV’s hjemmeside.